Mạch nạp USBASP cho AVR

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tên | SL | Ghi chú |
| Atmega8 loại cắm | 1 | 24k |
| Thạch anh 12MHz | 1 | 2k |
| Diode zenner **3.3V** | 2 | 1k |
| Đầu usb đực (cắm) | 1 |  |
| Trở 100 Ohm | 2 | Mua 1 con người ta k bán đâu, nên mua một bịch để dành sài |
| Trở 1k Ohm | 3 |
| Trở 10k Ohm | 2 |
| Led xanh 3mm | 1 |
| Led đỏ 3mm | 1 |
| Tụ 22pF | 2 |
| Rào đực | 1 |  |